문화버스 제작용역

제 안 요 청 서

담 당	(재)천안문화재단		Fax : 041-900-0213
	사 업 관 련	이순철	Tel : 041-900-7394
	입 찰 관 련	황동기	Tel : 041-900-0212

목       차

□ 개요 --------------------------------- 1

1. 추진방향 2. 개요

□ 과업 내용 --------------------------------- 2

1. 과업 개요 2. 과업 목적	3. 과업 범위

□ 과업 요구사항 ----------------------------- 3

1. 특장차 2. 음향 3. 특수조명	4. 영상기기 5. LED스크린

□ 입찰 및 계약에 관한 사항  ------------------ 25

1. 업체 선정방식 2. 입찰 참가자격 3. 공모일정 4. 질의응답	5. 참가서류 및 제안서 접수 6. 제안서 평가 7. 협상절차 8. 계약조건

□ 과업의 일반지침 -------------------------- 35

1. 과업수행의 원칙 및 준수사항 2. 납품 및 제출 3. 위반사항에 대한 조치	4. 과업수행 결과에 대한 보안의무 5. 기타 유의사항

□ 제안서 작성요령 -------------------------- 37

1. 제안서 작성방법 2. 가격제안서	3. 제안사 설명서 작성방법

※ 별지 – 제출서류 양식

- 찾아가는 문화버스 -

제작용역 제안요청서

○ 찾아가는 문화버스 지원으로 적극적 시민 문화 복지 개입

○ 시민들의 문화체험 기회 확대

○ 도심, 농촌, 산업단지 등 문화 컨텐츠 제공을 통한 시민 참여

및 문화 활성화 기여

1		개요

1. 추진방향

○ 찾아가는 문화버스 제작진행

○ 시민들의 문화체험 기회 확대

○ 시민 참여 및 문화 활성화 기여

2. 개요

○ 명    칭 : 문화버스(무대공연차량) 제작용역

○ 장    소 : 천안시

○ 주최/주관 : 천안시 / (재)천안문화재단

	<주요 내용>
① 특장차에 대한 사양 ② 음향기기, 특수조명기기에 대한 사양 ③ 영상기기 사양 ④ LED 스크린 사양

2		과업 내용

1. 과업 개요

○ 사 업 명 : 문화버스(공연용 트럭 특수 제작)

○ 공모기간 : 2015. 1. 9(금) ~ 2015. 1. 19(월)

○ 용역기간 : 계약일로부터 과업수행 완료보고서 제출 시까지

○ 사업예산 : 일금삼억원 (￦300,000,000/VAT포함)

○ 발 주 처 : 재단법인 천안문화재단

2. 과업 목적

○ 전문 업체를 활용한 원활한 제작 수행

- 우수한 제작능력과 전문성을 갖춘 대행사를 선정하여 체계적이고        효율적인 공연준비로 성공적으로 문화버스 사업을 수행하고자 함.

○ 시민들의 문화체험 기회 확대

- 천안시민이 만족하고, 천안시 관광산업의 발전과 지역경제 활성화

를 통한 지역에 대한 자긍심을 높이고 문화 활성화 기여

3. 과업 범위

○ 차량의 구매 및 용도변경, 무대특수 차량 제작

○ 사업목적에 적합한 음향, 조명, 영상의 설치

○ 차량의 보험(1년간) 및 시스템 AS기간 명시

○ 기타 제작에 수반되는 모든 제반사항

3		과업 요구사항

1. 특장차

무대공연차량의 컨셉에 맞춘 무대공연 장치를 설비하고 LED스크린, 특수조명, 영상시스템, 무대시스템이 동시에 체계적으로 구축될 수 있도록 세밀하게 설계에 맞춘 차량 가변 디자인을 구현한다. 모든 기능이 원활하게 동작될 수 있도록 책임시공을 준수해야한다.

모든 유압식 장치 및 확장되는 무대를 활용함에 있어 그 용도에 적합한 부속물을 사용하여, 장기간 공연 및 무대 위에 행사에 전혀 지장이 발생하지 않도록 견고하고 모든 움직임들이 원활하게 동작할 수 있도록 설계 후 공사시점부터 마무리 단계까지 철저하게 도면의 모든 사항을 준비하고 준수할 것.

- 특수차 및 무대공연차량의 개조 및 변형을 전문적으로 시행하는 업체로         컨소시엄 참여해야함.

- 무대차량 전문회사는 회사실적 및 공사 진행에 관한 세밀한 자료를 제출        할 것

- 기본차량

·현대 메가트럭 5톤 골드(초장축 플러스 7.4 , WRIEL) 에어컨

6단 자동변속기 , PTO, 265타이어 축간거리 5,695   - 기본 적재함 : 7,400mm (샤시형 )

1)차량 바디제작

- 프레임 제작 / 차량바디 제작

- 차량길이 : 1,000mm 늘림 작업

- 무대 내부길이 : 8,400mm

2) 특수탑 제작

- 양쪽 오픈형 좌/우 상하개폐 [ 유압식 ]

- 뒷 문 상하문 오픈형

- 상승, 하강기능 [유압식]

- 재질: 알루미늄 판넬

3) 차량하부 스커트

- 차량하부 스커트 제작

- 고속버스 형 / 상하 쇼바 장착

- 차량하부 수납함 제작

4) 일체형 스포일러

-  차량 스포일러 (운전석 지붕위 바람막이)

-  전석 캐빈과 탑 중간 막음/일체형 제작

-  재질: FRP소재

5) 무대형 리프트 제작

- 무대형 리프트제작(유압식)

- 양쪽 / 상승 하강 : 2단형 리프팅기능

- 리모트 컨트롤기능

6) 확장형 무대장치

- 측면 바닥 / 뒷문 계단 접이식기능

- 양쪽 접이식 무대 확장

7) 유압장치 시설

- 유압모터 / 유압펌프

- 유압실린더 / 유니트 / 콘트롤 스위치

- 전기시설 및 유압 배관설비

8) 아웃트리거 제작

- 차량 지지대(아웃 트리거) : 4개

- 좌/우/상승/하강기능

- 유압식 콘트롤 방식

9) 콘트롤 박스 / 전기시설

- 콘트롤 박스제작

- 외부 전기사용 가능(한전)

- 전기배선작업

10) 차량 후방카메라 및 블랙박스

- 차량후방카메라 장착 / 네비게이션 기능

- 7“칼라 모니터장착

11) 차량도장, 차량랩핑

- 차량도장

- 실사출력: 차량랩핑용

12) 음향, 특수조명 전원연결부 제작

- 콘트롤 박스제작

- 음향 전기사용 가능(발전차량 연결 220V 단상)

- 특수조명 전기사용가능 (발전차량 연결 380V 3상)

- LED 스크린 전원공급 (발전차량 연결 220V 단상)

- 영상기기 & 외부기기 전원공급 (발전차량 연결 220V 단상)

- 전기배선작업

13) 조명 바턴 & 음향 고정치

- 내부 조명 바턴 작업 - 조명장비를 설치 할 수 있는 기본 바턴

- 음향 스피커의 고정 장치를 특수하게 설계하여 작업

- 내부 배선이 가능하도록 작업

14) 차량용 방음형 발전기

- 차량용 방음형 발전기 7.5KW용

- 제네락 / 디젤형 - USA제품

15) 자기인증허가

- 차량자기인증허가/차량제작/검사

- 자동차성능시험연구소/공과잡비 및 기타비용

16) 기타사항

- 차량 이동시 내부에 장비를 적재하여 고정할 수 있는 고정 장치 제작

- 각종 장비 랙 케이스 등을 고정하여 이동시에 문제가 없도록 하는 부분설계

- 각종 장비 연결에 관한 전원 공급 등을 원활하게 할 수 있는 전원부 배치       고려

- LED 스크린은 전면으로 펼치고 후면으로 모아서 동시에 전·후면을 사용할      수 있도록 정교한 설계 후 작업완성도를 높일 것

- 유압식 장비의 운영 버튼들을 일체형으로 한곳에 집중 배치하여 운영을         쉽게 할 것

- 무대 천정 상부에 유압식장비를 사용하였을 때 하중에 무리가 없도록           고사양의 유압장치를 사용하여 최고의 품질을 만들 것

2. 음향

※아래 사양 또는 이에 준하는 대체 음향장비 제시가능

1)음향콘솔 [수량:1EA]

- 아날로그 & 디지털 콘솔 32CH [ 이상 성능이나 동등품 이상]

- 아날로그 32채널 이상제품으로 4버스 이상으로 구성된 고급 퀄리티의 제품

[ 저 품질의 프리앰프 기능을 가진 제품은 제외할 것 - 예 채널수와 그에        해당하는 고급 MIC PRE AMP 성능 100mm 이상의 페이터 길이 버스기        능, 매트릭스 외 다수의 기능이 라이브행사를 할 수 있는 고급기능의 제        품이어야 함.]

- 디지털 음향기기 제품으로 MIC INPUT 32채널 이상으로 라이브장비로          최적의 환경을 갖춘 장비제안

2)스피커 - 라인 어레이 [ 수량:8EA ] + 플라잉범퍼 [ 2세트 ]

- 라인 어레이 제품으로 구성된 제품으로 공급업체가 직접 수입하거나 제품       의 성능을 보장하는 브랜드 제품으로 해야 함. - 직접 공급업체로 구성된        공급업체가 우선선별 됨 [직접 수입 업체는 그에 해당하는 수입근거 내용       의 자료를 서면 제출해야 한다. ]

-라인 어레이 제품은 인클로우져가 튼튼하고 주파수특성이 좋아야 한다.

- 주파수 특성 자료를 제출할 것

- Power Rating : AES = 350W 이상의 제품으로  구성할 것

- Nominal Impedance : 16 ohm으로 구성하여야 한다.

- Sensitivity(@ 1w/1m)[센스티 비티] = HF 112 dB SPL 이상 제품

LF 103 dB SPL 이상 제품으로 구성해야한다.

- Max SPL : 137 dB 이상의 제품으로 구성해야 한다.

- 드라이버 구성 : WOOFER  최소 10인치 이상의 제품으로 구성해야 한다.

HI Compression Driver = 3인치 이상의 제품으로 구성해야한다.

3)서브우퍼 - 라인 어레이 동종제품 [ 수량 : 4EA ]

- 라인 어레이제품으로 구성된 제품으로 공급업체가 직접 수입하거나 제품의       성능을 보장하는 브랜드 제품으로 해야 함. - 직접공급업체로 구성된 공급       업체가 우선선별 됨 [직접 수입 업체는 그에 해당하는 수입근거 내용의 자        료를 서면 제출해야 한다. ]

- 라인 어레이 제품 회사와 동종제품으로 인클로우져가 튼튼하고 주파수 특       성이 좋아야한다.

- 서브우퍼의 주파수 특성 자료를 제출할 것

- Frequency Response : 40Hz ~  200Hz

- Power Rating : AES = 1600W 이상의 제품으로  구성할 것

- Nominal Impedance : 4 ohm으로 구성하여한 한다.

- Sensitivity (@ 1w/1m)  = LF 103dB SPL 이상의 제품으로 구성                                              해야한다.

- Max SPL : 133dB ~140dB 이상의 제품으로 구성해야 한다.

- Coverage : (-6dB) Omnidirectional

- 드라이버 구성 : WOOFER  최소 15인치 ~ 18이상으로 제품으로                                   구성해야 한다. [ 싱글이상 듀얼로 구성될 것]

4) 모니터 스피커 [ 수량: 6EA ]

- 소비전력은 8Ohm RMS 400W 이상의 공연, 밴드 행사를 할 수 있는 최적       의 제품

- 음압은 1m 앞에서 100dB 이상의 제품

- 모니터 전용 제품으로 구성된 제품으로 공급업체가 직접 수입하거나 제품       의 성능을 보장하는 브랜드 제품으로 해야 함.

- 모니터 스피커의 주파수 특성 자료를 제출할 것

•  Frequency Response : 60Hz ~ 16KHz [ 50Hz ~ 18KHz ]

•  Power Rating : AES = 400W ~ 450W 이상의 제품

•  Nominal Impedance : 8 ohm 구성

•  Sensitivity (@ 1w/1m)  = LF 100dB SPL 이상의 제품

•  Max SPL : 127dB ~133dB 이상의 제품

•  Coverage : 60(H) * 40(V) Constant directivity

•  드라이버 구성 : WOOFER 최소 12인치~15이상으로 제품으로                                        구성해야 한다.

5) 메인용 파워앰프 - 4채널앰프 [ 수량 : 3EA ]

- 스피커전용 앰프로 구성된 제품으로 공급업체가 직접 수입하거나 제품의        성능을 보장하는 브랜드 제품으로 해야 함.

- 직접 공급 업체로 구성된 공급업체가 우선선별 됨 [직접 수입 업체는 그에 해당하는 수입근거 내용의 자료를 서면 제출해야 한다. ]

- 라인어레이 시스템을 가동시에 최상의 상태를 보증하는 제품으로 제안해야       한다. [ 라이어레이 제품에서 선별하는 제품 중 제품의 성능을 보장하는 브       랜드 제품으로 함.]

- 앰프타입 : 스위칭 파워

•  OUTPUT Power

: 8Ohm stereo power : 1300W * 4채널

: 4Ohm stereo power : 2200W * 4채널

: 2Ohm stereo power : 2400W * 4채널

: 8Ohm Bridged Mono Power : 2 * 4400W

: 4Ohm Bridged Mono Power : 2 * 4800W

6)메인 우퍼 파워앰프 - 2채널 앰프 [ 수량 : 2EA ]

- 스피커전용 앰프로 구성된 제품으로 공급업체가 직접 수입하거나 제품의        성능을 보장하는 브랜드 제품으로 해야 함. - 직접 공급 업체로 구성된 공       급업체가 우선선별 됨 [ 직접 수입 업체는 그에 해당하는 수입근거 내용의       자료를 서면 제출해야 한다. ]

- 서브우퍼 시스템을 가동 시에 최상의 상태를 보증하는 제품으로 제안해야       한다.

- 앰프타입 : 스위칭 파워

•  OUTPUT Power

: 8Ohm stereo power : 2400W * 2채널

: 4Ohm stereo power : 4000W * 2채널

: 8Ohm Bridged Mono Power : 1 * 8000W

: 4Ohm Bridged Mono Power : 1 * 12000W

7)모니터 파워앰프 [ 수량 : 3EA ]

- 스피커전용 앰프로 구성된 제품으로 공급업체가 직접 수입하거나 제품의        성능을 보장하는 브랜드 제품으로 해야 함. - 직접 공급 업체로 구성된          공급업체가 우선선별 됨 [직접 수입 업체는 그에 해당하는 수입근거 내용       의 자료를 서면 제출해야 한다. ]

- 모니터 시스템을 가동 시에 최상의 상태를 보증하는 제품으로 제안해야 한       다.

•  앰프타입 : 트랜스포커 파워앰프 & 스위칭 파워앰프

•  OUTPUT Power

: 8Ohm stereo power : 680W * 2채널

: 4Ohm stereo power : 900W * 2채널

: 8Ohm Bridged Mono Power : 1 * 1200W

: 4Ohm Bridged Mono Power : 1 * 1500W

8) 디지털 프로세서 [ 수량 2EA ]

- 스피커전용 앰프로 구성된 제품으로 공급업체가 직접 수입하거나 제품의       성능을 보장하는 브랜드 제품으로 해야 함. - 직접 공급 업체로 구성된 공급  업체가 우선선별 됨 [직접 수입 업체는 그에 해당하는 수입근거 내용의 자료를 서면 제출해야 한다. ]

• 기능 : 스피커 입출력 시스템 통제

•  IN PUT : 2 IN  임피던스 : > 10K ohm

•  OUT PUR : 6 OUT 임피던스 : > 50 ohm

•  Max SPL: +20 dBu

• Analog Audio : Freqenvy respons : +/-0.5dB(20Hz to 20kHz)

•  스피커 전용 셋팅값을 지원해야함. Preset 값이 있어야 함.

9) 무선마이크 [ 수량 : 10EA ]

- 900Mhz 주파수로 구성된 제품으로 제품의 성능이 우수하고 AS 및 기술지      원을 보장하는 브랜드 제품으로 해야 함.

- 직접 공급 업체로 구성된 공급업체가 우선선별 됨

- 랙 타입으로 기본1채널에서 2채널로 구성된 제품으로 제안

- 925MHz에서 937.5MHz 사이의 주파수 대역에서의 사용 가능하며 다기능       LED 표시기 (전원, 잠금, 뮤트, 건전지 잔량표시)가 있어 상태 표시가 가능       하여야 한다. 다양한 음원에 상용할 수 있도록 레벨 감도를 변경할 수 있       는 게인 조절장치가 있어야 하고 적외선 (IR) 포트를 통한 자동 주파수 IR       Sync가 가능하여야 하며 두 개의 AA배터리 11시간, 전용 충전지 한 개로       12시간 사용이 가능한 기기이어야 한다.

기기특성

- RF Carrier Frequency Range	: 925MHz to 937.5MHz

- Gain Offset Range	: 0 to 21 dB (in 3 dB steps)

- Battery Type  : Shure SB900 Rechargeable Li-Ion or AA batteries

10) 유선 마이크 [ 수량 : 10 EA ]

- 단일지향성 다이내믹 보컬용 마이크로서 음향강화와 레코딩 스튜디오에서       전문 보컬용으로 사용되도록 설계된 제품.

- 보컬용으로 사용하기에 최적으로 조절된 주파수응답은 뛰어난 음질을 자랑       하고 음질이 우수한 제품으로 선별

• 견고한 구조로 설계되어 어떠한 환경에서도 제품 신뢰감 제공
• 카디오이드(단일지향성) 다이내믹
• 주파수대역  50 - 15,000Hz.

11) 악기마이크 [ 악기용 수량8개 -> 1개 세트 ]

- 악기 드럼에 필요한 마이크 제안 내구성이 좋고 음질이 좋은 제품으로        설계된 제품

- 악기용으로 사용하기에 최적화된 제품으로 1세트로 구성된 제품이여야        함.

• 견고한 구조로 설계되어 어떠한 환경에서도 제품 신뢰감 제공
• 카디오이드(단일지향성) 다이내믹 + 콘덴서

(단일지향성+초지향성등)
• 주파수대역  50 - 20,000Hz.

12) CD플레이어 [수량 : 1개]

- CD/USB 등 오디오소스를 정확히 재생하기 위한 CD 플레이어

- 행사 및 라이브용으로 사용하기에 최적화된 제품으로 그 성능을 인정할       수 있는 정교한 제품이여야 함.

[ TASCAM / TEAC 이상 등 우수제품으로 제안할 것 ]

• 쇼크방지 메모리(USB/Card Player)
• 듀얼 채널 : 2채널

• JOG wheel / 이음새 없는 Loop
• 연속 재생기능 / 자동 CUE 기능
• PITCH and PITCH-BEND 기능

13) 전원 공급 장치 [ 수량 : 2EA ]

메인장비에 전원을 공급하기 위한 고용량 전원공급 및 전송 장치

랙 타입으로 파워 앰프랙에 장착되어 안정적인 전원공급을 할 수 있는       전원공급 장치이여야 함.

•Power Distribution : 32A Male/Female power conector 5 * AC

European sockets

• Speaker Connectors: 4 × WP-7 waterproof sockets 방수형 소켓

• Signal Distribution : 4 × XLR Input and output Male sockets

• Matched speaker:(8-12) : LINE ARRAY - POWER SPEAKER SYSTEM

14) 순차전원 공급기 [ 수량 : 1EA ]

메인콘솔 및  CD플레이어등 주변기기에 전원을 순차적으로 공급하기        위한 기기전원에 1채널당 로딩이 3KW이상을 사용할 수 있는 안정적인       장비이어야 함.

•  8채널 순차 전원기
• 원격조정(Remote control) 기능, 유효거리 1Km
• 88번 ch 상시 전원 공급 선택 기능
• 전면에 연속 동작 시간(0.2초~5초) 조절 볼륨 장착
• 교류입력 전압메타 측정전압 범위 : AC 176V ~ AC 255V
• 1대 (8채널) 추가 확장 사용 가능 (총2대 사용 가능 : Main and SUB)
• BY PASS 기능

Sequence time control	0.2~5sec available
Link	Total 16H available
로딩	Max 3000W / 채널

15) 무선마이크 분배기 & 안테나 [ 수량 : 1세트 ]

무선마이크 전원을 공급하고 안테나에 고출력으로 RF송수신을 하기 위한     기기 전원에 4채널 이상의 무선마이크 장비 전원공급이 가능하고 고출력     안테나는 450Mhz ~ 950Mhz 주파수 채널을 모두 사용할 수 있는 장비로     그 성능이 매우 안정적인 장비로 선별.

(1) 분배기

• 수신기 10대 연결 사용 가능 분배기
• 10개의 DC12V 입력 단자 (후면)
• 10개의 안테나 연결 단자 (후면)
• CE 인증 획득한 유럽 수출품

(2)안테나

•  Covering frequency : 450MHz ~ 950MHz
•  Directional antenna for increased range and reduced interference
•  Gain selector : 0dB, 3dB or 12dB selectable
•  Can be mounted on a microphone stand
•  BNC connector

16) 랙 케이스

- 장비를 정리보관하고 이동 중에 안전하게 운송하기위한 방송행사용

랙케이스

- 하드타입의 구조에 따라 바퀴 장착형, 튼튼하고 견고한 제품으로 제안할       것

- 믹서타입 - 32채널이상 내부에 장착할 수 있는 하우스형 콘솔 랙 케이스

• 사이즈 1350mm * 300mm * 700mm 이상의 제품 [바퀴미포함] * 1EA

- 앰프타입 - 앰프 5개 이상 내부에 장착할 수 있는 2중형 랙 케이스

[바퀴포함]

• 사이즈 990mm * 615mm * 690mm 이상의 제품 [바퀴포함] * 2EA

- 무선마이크 장착 - 무선마이크 6세트 이상과 무선분배기를 장착할 수                            있는 랙 케이스

• 사이즈  525mm * 360mm * 320mm  이상의 제품[ 바퀴미포함 ] * 1EA

- CD플레이어 장착 - CD플레이어를 장착할 수 있는 랙 케이스

• 사이즈  415mm * 545mm * 540mm  이상의 제품[ 바퀴미포함 ] * 1EA

- 케이블 외 잡자재용 - 케이블 외 마이크스탠드를 장착할 수 있는                                     랙 케이스

• 사이즈  415mm * 545mm * 540mm  이상의 제품[ 바퀴포함 ] * 2EA

- 무선 마이크 와 유선마이크를 보관할 수 있는 랙 케이스

• 무선 사이즈  370mm * 320mm * 310mm  이상의 제품 * 1EA

[ 12개 이상 보관]

• 유선 사이즈  595mm * 320mm * 320mm  이상의 제품 * 1EA

[ 12개 이상 보관]  * 제안사의 독창적 시스템 제안도 가능함 (예, 파워내장 스피커 시스템 등)

3. 특수조명

1)조명콘솔 [수량 : 1EA]

- 디지털 DMX 512 신호를 지원하고, 음향신호와 호환을 지원하는 장비

- 특수조명에 무빙 외 다양한 장비를 통제할 수 있어야 하고 기능이 우수하       여야 함.

- 이동이 간편하고 디지털 영상장비와 호환이 잘 되야함.

- 향후 AS 및 기술지원이 가능한 장비로 제안할 것

- 조명 콘솔의 기본사양

• DMX 512급, 512 DMX control channels

• 2개의 독립적인 출력 모듈, 2000 Vrms를 유지할 수 있어야함,

변하기가 쉬운 독립 슬롯 구조

• 16channel의 조명기구를 32대까지 연결해서 사용할 수 있어야함

• 작동하는 매개가  LCD 창에 표시

• 채널 당 16개의 슬라이더, 스피드 조절로 1개의 슬라이더

• 1600개의 chase step, 48개의 chase로 각 100 step까지 있어야함.

각 step은 speed와 cross time을 포함하고 각기 사용이 가능하고, 트리거        모드는 동기화 음악과 건반 속도로 선택할 수 있어야함

• 48개의 scene을 직접 사용가능 할 수 있어야함

• 4개의 chase, 48개의 scene을 동시에 사용함, 최대 32개의 스캐너들이           동시에 선택 되어질 수 있어야함

2) LED 무빙라이트 [ 수량 : 8EA ]

- LED 무빙라이트 LED램프를 사용하여 열을 적게 발생시켜 장시간 사용이

가능 하여야함.

- 16개의 고보필터를 사용하여 다양한 무대효과 연출이 가능하여야함

- 오토모드 & 사운드 엑티브 모드내장

- 디지털 신호전송에 의해 모터형태로 상하좌우 자유로운 컨트롤 되어 동작       하여야함.

- 라이브 무대 조명에 특수효과를 만들어 낼 수 있어야함 - 풀 컬러 재현

- 램프수명이 우수하고 수명이 오래갈 수 있는 안정적인 제품

- 제품성능 및 사양서 제출

• Power source:AC100V-240V/50-60Hz

• Power:250W 230/50Hz

• Lamp Type: 150W white lightL ED

• Approved lamp:Atria S180

• Lifetime:50.000hrs

• Blackout display

• display DMX addresss and other menu function when power off

• batteries don't need be replaced

• auto charging when power on

• Optics

• high-efficient optics system

• high-quality optics fillter

• Movement

• Horizational

• Vertical

• horizational/vertical movement speed replaceble atuomatically

• horizational/Vertical correction completed automatically

• meganetism position,easy correction and maintenance

• horizational/Vertical locking,protect lighting in transportation

• strobo/dimmer

• strobospeed adjustable,mutiple strobo effect 1-18flash/sec

• dimmering in biplate

• Focusimmer :linear focusable optical lens15°,30°

• color wheel

• color wheel 7coated color blades +white light biddirectional

irisident effect

• meganetism position,easy correction and maintenance

• Color temperature control: CTO

3) LED PAR LIGHT [ 수량 : 14EA ]

고휘도 LED 3W, 54구, 적색18, 녹색 18,청색 18 으로 구성되어 있는 LED무     대 조명.

렌즈 각도는 15도,30도,50도 선택 가능 무대용 제작 .

제품 뒷쪽의 버튼을 통해 오토 무드, 액티브 모드 등의 설정이 가능하여야함.

(DMX512 콘솔과의 연동 가능.)

- LED PAR LIGHT DMX512 CONTROLL

- RGB 신호 전체로 풀컬러 조명색상 구현가능

- 통신 DMX512 CONTROL

- 완전방수 기능 : IP65 - 외부 공연시 방수기능이 가능한 LED 파라이트

- DMX512 Master-Slave Stand

High luminance effect

Excellent heat dissipation

Energy saving

Lamp Led: 54구파 R18,G18,B18 1W/3W

Control mode: Auto/master-slave/DMX

Channel: 8CH, LCD display

Beam angle: 25 degree

IP Rating: IP65

소비전력 162W

재질 : 스틸

중량 : 4.5kg

4) LED 컬러레이져 R,G,B,P [ 수량 : 2EA ]

- 4구 레이저 LIGHT

- 레이저신호로 무대디자인 구현가능

- 통신 DMX512 CONTROL 연동가능

- 본체의 4구에서 나오는 4가지 색상의 빛이 화려하고 다이나믹한 효과를

창출하는 조명

- 기본적으로 내장되어 있는 자동모드 외에도 소리에 템포에 따라 반응하는

사운드 액티브 모드 기능설정가능

• 레이저 용량 : 적색(R)15OmW / 녹색(G) 50mW / 청색(B) 150mW/

보라색(P) 300mW

• DMX 채널 : 7 channels

• 재질 : 알루미늄

• 소비전력 : 6.5kg

• 중량 : 4.5kg

5) LED 스포트 조명 [ 수량 : 8EA ]

LED 스폿트 라이트 LED 3W 36개 적용, 색상 R12 G12 B12 고휘도의 LED가

다채로운 색상과 다이내믹한 동작 연출되어야함

렌즈 각도는 15도,30도, 선택 가능.

뒷쪽의 버튼을 통해 오토 모드, 액티브 모드 등의 설정이 가능. (DMX512 콘솔과의    연동이 가능한 제품.)

- LED SPORT LIGHT DMX512 CONTROLL

- RGB 신호 전체로 풀컬러 조명색상 구현가능

- 통신 DMX512 CONTROL

- 무대 방송조명기기

- 소비전력 : 110W

- 재질 : 알루미늄 케이스 / 색상 블랙

- 램프 : 12 RED / 12 GREEN / 12 BLUE

6) LED 8구 뱅크 [ 수량 : 4EA ]

- 8구 뱅크라이트 LED 3W 96개 적용 색상 R32 G32 B32 고휘도의 LED가

다채로운 색상과 다이나믹한 효과를 창출 하여야함.

- 통신 DMX512 CONTROL 연동가능

- 기본적으로 내장되어 있는 자동 모드 연출 기능 설정가능

• 레이저 용량 : 적색(R)15OmW / 녹색(G) 50mW / 청색(B) 150mW/

보라색(P) 300mW

• DMX 채널 : 2 channels

• 재질 : 스틸

• 소비전력 : 220V / 320W

• 중량 : 8.4kg

• 램프 : 3W × 96pcs LED(R32/G32/B32)

7) 조명 딤머 유닛 36채널 [ 수량:1EA ]

- 36 채널의 디머 유닛트

• 출력전원  권장 4KW 휴즈(30A),36채널출력

• 재질 : 스틸

• 전원 3상 4선 380 / 220V 60Hz. NFB75A

8) 스모그 머신 + 스모그 액 [ 수량 : 2 EA ]

- 통신 DMX512 CONTROL 연동가능

- 스모그 전용액을 사용하여 스모그를 분사

• 분사방식 : 유선리모컨 방식 / 터치방식 / DMX모드 자동분사

• 재질 : 스틸

• 토출량 : 40000cu.ft/min

• 용기용량 : 10L

9)업 포그머신 + 스모그 액 [ 수량 : 6 EA ]

- 무대,공연장에서 사용하여 CO2특수효과와 같은 효과가 있어야함

- 통신 DMX512 CONTROL 연동가능 하여야 함

• 분사방식 : 유선/무선 리모컨 방식 / DMX모드 자동분사

• 재질 : 스틸

• 토출량 : 20000cu.ft/min

• 용기용량 : 2L

• 소비전력 : 220V / 1500W

• 무게 : 7.4kg

10) 버블머신 + 버블전용액 [수량 : 2EA]

- 비누방울 연출장비

• 분사방식 : DMX512 CONTROL

• 재질 : 스틸

• 소비전력 : 220V / 330W

• 무게 : 13kg

11) 기타 특수효과류 ( 화이어,에어샷,CO2등 제안)

4. 영상기기

1) 카메라

- SONY HXR MX5급 1대 (연결배선 및 일체, 트라이포드,팬 틸트,콘트롤러 디지털 컨버터, 케이블등 운용장비 일체 제안하여야 함)

2) 영상믹서-이동형 장비 [수량 : 1EA ]

- HD-SDI HDMI 영상포맷을 지원하는 디지털 포터블 영상믹서

- 디지털 영상 믹서로 모니터 지원되는 장비

- 영상모니터 17.3“ 모니터포함.

- 입력 6채널

-해상도 지원 1080i 59/59.94 Hz

• 17.3 HD TFT LED back-lit, 1600x900 pix
• 1080i 50/ 59.94/60Hz 576i 50Hz, 480i 59.94Hz
• All 6, repeatable
• 6x HD-SDI, 2x HDMI(on CH5&6)
• 2 via HDMI
• 6xSDI Outputs assignable:AUX 1-4, PGM, PVW, PGM Clean or

Multi-view
• 4x Balanced XLR
• 2x Balanced XLR
• input up to 16 channels, Output 4 channels
• 1x DSK support Lumakey & Linear key (Key / Fill)
• 17.3" HD TFT LED back-lit, 1600x900 pix

3) 영상 콘트롤러 및 자막기 - 보드타입 & 일체형  [ 수량 : 1 EA ]

- HD-SDI & HDMI 입출력 기능을 지원하는 전문 방송용 자막기 구축

- 방송 행사용으로 적합하여야 하고 그 성능을 인정할만한 허가된 제품이어       야 한다.

- 방송용 자막기의 포맷은 모든 디지털 영상화면에 호환이 가능한 HD급          이상의 제품으로 방송급 이상의 제품으로 제안한다.

-보드타입으로 제안 시 보드를 장착한 자막기를 안정적으로 활용할 수 있는      본체를 구성하고 자막시스템으로 구축하여 완제품을 납품한다.

4) 행사용 인터컴 - 양방향 [ 6 채널]

(1) Clear-Com DX200 (본체1대)

(2) BP200(6대), WS200(1대), HS15 헤드셋(7대), 밧데리 충전기(1대.AC40A)

BAT41 예비밧데리 6개

5) 전원공급장치 [ 수량 : 1 EA ]

- 영상장비의 전원을 공급한다.

- 전면부에 전압미터를 통해 전압의 가감을 확인할 수 있어야 한다.

- 장비의 전원을 쉽고 간편하게 관리할 수 있어야함.

• AC Voltage meter : line input /output AC Voltage meter 를 내장하여

전압  표시

• 채널수 : 8 채널
• 채널당 로딩 수 : 220V/10A,2200W
• 채널당 소비전력 : 10~15W
• Output connector : 한국표준 three wire AC connector
• 연속작동 사이의 시간간격 : 1 초
• 링크 : 가능
• 링크시 사용하는 케이블 : 4P DIN CABLE
• 파워스위치 , 램프 스위치 , 채널 on / off switch, Bypass 버튼
• 리모트 콘트롤러 SPRC 을 사용하여 원거리에서 콘트롤 가능 (20m 이내 )
• 램프 전압 : AC12V/400mA
• FAN 전압 : DC24V/1.5A( 상시전원 )

6) 장비보관용 하드케이스

장비를 이동하거나 보관할수 있도록 견고한 하드타입의 하드케이스로 구성

모든 장비를 최적의 상태로 보관할 수 있는 튼튼한 장비로 구성한다.

• 포터블 영상 믹서용 하드케이스 : 1개

• 영상 자막장비 하드케이스 : 1개
• 영상 콘트롤러외 디지털 컨버터 보관 하드케이스 : 1개
• 영상 케이블 전용 하드케이스 : 2개

• 트라이포드 이동형 소프트 케이스 : 3개

• 전원공급장치1대 & 인터컴 콘트롤러 보관 하드케이스 : 1개

5. LED 스크린

1)LED 스크린 150인치 16:9 WIDE [수량 : 2 SET]

- LED 고화질 스크린

- 특수 환경에도 온도에도 발열이 잘 해결되는 제품으로 제안할 것

- 무게가 가볍고 색감과 화질이 우수한 제품으로 제안할 것

- 향후 AS 및 기술지원이 가능한 장비로 제안할 것

- LED 스크린 어셈블리 기본사양을 준수할 것

- IP 65 : 실외용 완전방수 기능을 확실히 지킬것

• 전체사이즈 : 가로 3,200mm × 세로 × 1,920mm × 깊이80mm

• 캐비넷 사이즈 : 1set 640mm × 640mm × 80mm

• 가로 세로 비율 : 16 : 9 WIDE

• 픽셀피치 : PH6.67 LED [최소 6.67 Pitch ~ 최대 6mm Pitch ]

• 픽셀구성 : SMD3535

• 모듈해상도 : 48 × 48

• 모듈 총픽셀: 2,304 pixels

• 모듈사이즈 : 320mm × 320mm

• 모듈수량 : 4 PCS

• 캐비넷 픽셀 ;11,644 Pixels

• 재질 : 알루미늄 다이케스팅

• 디스플레이 사이즈 : 3,200mm × 1,920mm

• 전체 해상도 : 480 × 288 = 138,240 Pixels

• 전체 캐비넷 수량 : 15 PCS

• 픽셀의 밀도 : 22,500 dots / 제곱미터

• 무게 : 1cabinet 12.5kg * 15 PCS = 200kg

• 전원 : AC220V +- 10%

• 소비전력 : Max : 900w/m2 AVE : 390w/m2

• 방수기능 : IP 65 [ 실외용 완전방수 ]

• 서비스능력 : BACK [ 프로그램 초기화 ]

• 시야각 : H(수평)140도 /  V(수직) 140도

• 밝기 : > 6,500cd/제곱미터 [ 칸델라 ]

• 드라이빙 방식 : 1/6 scan

• 명암비 : 6,000:1

• 운용온도 : 20도 ~ +- 60도

• 운용습도 : 20% ~ 90%

• 장비수명 : > 100,000 hours (10만 시간) - 50%(brightness)

• 프로세싱 &  컬러 : 16bit, 28 trillion

• 새로 고침 속도 : > 4,200HZ

• 운영방식 : MS Windows

• 밝기레벨 : Manual 100 level automatically 16

- INSTALL PLAYER PC SYSTEM - 1SET

- VIDEO PROCESSOR CONTROL - 1SET

- CONTROL SYSTEM

•  Mooncell sending card 1 PCS

•  Mooncell Receving card 15 PCS

•  Mooncell Controll software 1 PCS

- DIGITAL 영상케이블 및 데이터 케이블 포함

- 차량에 장착할 수 있는 조건 충족

LED 납품 시 차량에 장착할 수 있는 안전장치 및 잠금장치 등을 포함시킨      다.

LED 스크린은 납품 시 기본하우징에서 외부 하우징을 조립하여 일체의         화면을 제작 납품한다.

LED 스크린은 모두 독립 냉각팬으로 동작하여야 하고, 발열이 작아야 한다.

LED 스크린은 블랙패널을 기본으로 선택하여 화면의 기본 명암비 및           밝기가 선명해야한다.

LED 스크린 옆면에 펼쳤을 때 흔들리지 않고 고정될 수 있는 구조물을

제작하여 납품한다.

4		입찰 및 계약에 관한 사항

1. 업체 선정 방식

○ 입찰방식 : 제한경쟁입찰

-「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제9조

○ 평가방법 : 기술능력평가와 가격평가에 의한 평가

- 행정자치부 예규 제2호(2014. 12. 19)「지방자치단체 입찰시 낙찰자          결정기준(제5장 협상에 의한 계약체결 기준)」적용

○ 계약방법 : 협상에 의한 계약

-「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제43조

2. 입찰 참가 자격

○ 입찰에 참가하고자 하는 자는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

-「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」에 의한 관련

자격 소지자 (특수차량제작 및 음향, 특수조명, 영상 등의 업체)로서 동법

시행령 제92조 (부정당업자의 입찰 참가자격 제한기준 등)에 해당되지 않

는 업체

- 입찰공고일 전일부터 개찰일까지 (낙찰자는 계약체결일까지) 주된

사업장 소재지가 충청남도 및 대한민국에 소재한 법인사업자 또는

개인사업자

- 입찰공고일 기준 최근 3년 이내에 국가기관, 지방자치단체, 정부

투자기관에서 발주한 동일한 제품 제작, 납품 경험이 있는 업체

3. 공모 일정

○ 입 찰 공 고       : 2015. 1. 9(수)

○ 제안서 접수       : 2015. 1. 19(월) 10:00 ~ 17:00까지

○ 협       상       : 2015. 1. 26(월) ~ 2015. 1. 29(목)

○ 협상결과 통보     : 2015. 1. 30(금)

※ 본 추진일정은 (재)천안문화재단 사정에 따라 변경 될 수 있음.

4. 질의 응답

○ 제안요청서 또는 본 용역에 관련된 질의는 반드시 서면으로 하여야 하며,

질의기간 내 도착분에 한해 응답함.

- 질의 기간 : 2015. 1. 12(월) ~ 1. 13(화)까지로 함.

- 질의 접수 시간 : 09:00~18:00까지로 함.

○ 질의방법은 “질의서” 양식(별지 제17호 서식)에 의거 FAX전송으로 한정함.

- 질의서 접수사실을 반드시 유선으로 확인하여야 함

○ 질의서에 의한 답변은 본 제안요청서와 동일한 효력을 가짐.

○ 질의서 송부 및 접수 확인처 : (재)천안문화재단 문화사업팀

- 전 화 : 041-900-7394 / FAX : 041-900-0213

5. 참가서류 및 제안서 접수 - 서식 참고

○ 접수기간 : 2015. 1. 19(월) 10:00 ~ 17:00까지

○ 접수장소 : (재)천안문화재단 문화사업팀 (천안문화재단 3층)

○ 접수방법 : 직접 방문 접수(우편, 팩스 등 기타접수 불가)

※ 제안서 접수증 교부, 1개 업체만 입찰 참가 시 재공고 입찰

※ 제안서 제출 시 가격제안서 별도 밀봉 제출

6. 제안서 평가

가. 심사위원회 구성 및 선정

○ 구성인원 : 7명 이상

- 심사위원은 계약담당기관 관계자, 전문성이 있는 국가 및 다른 자

치단체 공무원, 해당분야 전문기관⦁단체 임직원 및 전문가⦁대학

교수 등으로 구성

- 위원장은 위원 중에서 호선

○ 위원 선정방법

- 분야별 그룹 3배수의 예비심사위원 명부 작성

- 입찰참가자가 제안서 제출 시 무작위 심사위원 번호 추천

- 가장 많이 요청된 위원을 선정(참석 불가시 차순위 위원을 선정)

○ 명단은 철저한 보안을 유지, 외부 유출․누설 방지

나. 제안서 평가

○ 일시․장소 : 2015. 1.  21(수) 14:00~ ,  (재)천안문화재단 회의실

※ 일정 확정시 개별 통보

○ 방    법 : 제안서에 의한 심사위원 평가

○ 유의사항

- 제출 시 해당업체를 암시하는 어떠한 내용의 기재도 할 수 없음

- 참여는 1차 서류심사 결과 참가자격에 결격사유가 없는 업체에 한함

- 참여업체가 5개 이상일 경우 정량적 평가(20점) 와 입찰가격 평가(10점) 점수          합계로 상위 순으로 5개 업체만 참가

- 기재 및 내용이 허위일 경우, 입찰자격 박탈 또는 낙찰을 취소할 수        있음

다. 평가 방법

○ 배점 방법 : 기술능력평가와 입찰가격평가 합산

- 행정자치부 예규「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 제5장 협상에

의한 계약체결 기준)」적용

-「기술능력평가 90%(정량적평가 20, 정성적평가 70), 입찰가격평가 10%」를 합산한 종합점수로 산정

○ 정량적 평가 : 계약담당자가 평가

- 참가업체에서 제출한 증빙자료에 의해 평가

○ 정성적 평가 : 심사위원이 평가표에 의거하여 평가

- 심사위원이 배점한도 내에서 절대평가하며, 평가결과 업체별 최고점수와         최저점수는 평가에서 제외하고 나머지 위원의 평가점수를 산술평균한           점수(최고점수․최저점수가 2개 이상인 경우 하나의 점수만 제외)

- 평균점수 산정결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 셋째자리에서        반올림

○ 가격 평가 : 계약담당자가 평가

- 입찰가격 평점산식에 의거 평가

⟹ 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정자치부 예규) 협상에

의한 계약 체결기준 적용

7. 협상절차

가. 협상적격자 및 협상순위의 결정

○ 제안서 평가결과 기술능력 및 가격평가점수의 합산점수가 70점 이상인

자를 협상적격자로 선정한다.

○ 합산점수가 70점 이상인 자가 없는 경우에는 재공고 입찰에 부칠 수

있다.

○ 협상순서는 합산점수의 고득점 순에 의하여 결정하되 합산점수가          동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력평가 점수가 높은 자를

선순위로 하고 기술능력평가점수도 동일한 경우에는 추첨에 의한다.

나. 우선협상대상자 선정 및 협상절차

○ 협상적격자와 협상순위가 결정되면 최고점수를 받은 자를 우선 협상        대상자로 선정하여 다른 협상적격자에 우선하여 협상을 실시하며,         협상이 성립된 때에는 다른 협상 적격자와 협상을 실시하지 아니한다.

○ 우선협상대상자와 협상이 성립되지 않으면 동일한 기준과 절차에 따라 순

차적으로 차순위 협상대상자와 협상을 실시한다.

○ 협상기간은 협상 개시를 통보한 날로부터 10일 이내에 한다.

단, 특별한 사유가 있을 때에는 협상대상자와 협의에 의하여 3일 범위 내

에서 협상기간을 조정할 수 있다.

○ 우선 협상대상자에게 협상일시, 장소, 협상내용을 개별 서면 통지하고,

선정되지 아니한 자에 대한 개별통보는 생략한다.

다. 협상진행 – 제안서 협상

○ 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등 제안서 내용을

기준으로 천안문화재단에서 필요하다고 요구하는 사항 등에 대하여

협상을 통해 제안서의 내용을 조정할 수 있다.

라. 협상진행 – 가격협상

○ 협상대상자와 가격협상 시 기준가격은 당해 사업예산이하로서          협상대상자가 제안한 가격으로 한다.

○ 협상대상자가 제안한 내용을 가감하거나 다른 제안 내용을 추가

반영하는 경우에는 그 가감 또는 추가 되는 내용에 상당하는         금액을 조정하여 계약금액을 결정할 수 있다.

단, 사업예산을 초과할 수 없다.

마. 유의사항

○ 협상이 성립되면 그 결과를 당해 협상대상자에게 서면으로 통보하고          협상 결과는 비공개로 하며 협상이 성립된 후 10일 이내에 계약을          체결하여야 한다.

○ 부정한 방법으로 서류를 제출하거나 허위서류 제출 시 계약 이전의

경우 대상에서 제외되며 계약이후의 경우에는 당해 계약을 해제하고 관계

기관에 제재조치를 취할 수 있다.

8. 계약조건

○ 입찰보증금은 입찰가격의 100분의 5이상 입찰참가신청서에 기재하여야

하며, 모든 입찰참가자의 입찰보증금 납부는 입찰참가 신청서상의

지급확약으로 갈음한다. (다만, 낙찰자가 정당한 사유 소정기일 내

계약을 체결하지 않을 경우 입찰보증금은 천안문화재단에 귀속)

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제39조 및

같은 법 시행규칙 제42조 규정에 의하여 부당한 방법으로 입찰에 참여한

경우 무효화 될 수 있다.

○ 제안서의 내용은 용역업체로 선정된 후 계약서에 명시되지 않더라도         계약서와 동일한 효력이 있다.

○ 제안요청서의 내용을 충실하게 보완하기 위하여 변경이 필요하다고

판단되는 사항은 협상과정에서 재단법인 천안문화재단 (이하“천안문화

재단”라 한다)와 계약자가 상호 협의하여 변경 또는 추가 할 수 있다.

○ 천안문화재단 정보에 대하여 정보유출 등에 관한 보안사항을 준수         하여야 하며, 보안 사고에 대한 민‧형사상의 모든 책임을 짐.

○ 최종 행사일정 및 내용은 협상에 의하여 확정하되 천재지변 및 긴급한

사정과 천안문화재단의 요구에 의하여 변경이 필요할 시에는 천안

문화재단의 승인을 받아야하며, 승인을 받지 못할 경우에는 천안문

화재단의 요구 사항을 반영하여 다시 협상 후 실행 하여야 한다.

○ 용역대가는 행정자치부 예규 제74호 선금 및 대가지급요령에 의하여

지급한다.

○ 시스템 및 제작 구성 시 천안시 지역 자원을 우선 활용한다.

- 지역문화발전과 인프라 구축 차원에서 천안시 지역 물적, 인적자원

을 최대한 활용하여야 한다.

[별표 1]

【제안서 평가항목 및 배점기준표】

구 분		평가항목	평 가 요 소	배점
합 계				100
기 술 능 력 평 가 (90)	정 량 적 평 가 (20)		소 계	20
		1.경 영 상 태	□ 회사채 및 기업어음에 대한 신용평가 등급	5
		2.사 업 경 험	□ 최근 3년 이내 단일행사 사업수행 실적 (단일행사로 5천만원이상 실적)	5
		3.사 업 실 적	□ 최근 3년 이내 단일행사 유사용역 최고실적 (용역비가 가장 많은 1회 실적)	5
		4.보 유 인 력	□ 제안사 보유인력	5
	정 성 적 평 가 (70)		소 계	70
		1.창 의 력	□ 제품 우수성 및 목적에 부합하는 안 제시 □ 이해도 및 제작의도와의 적절성 □ 제안내용의 독창성 및 창의성, 실현가능성	15
		2. 제작능력	□ 독창성 및 운용활용성 □ 제작계획의 적절성 □ 제작 납품능력의 우수성	15
		3.차량의 구성	□ 디자인의 독창성 및 현실성 □ 시스템 설치계획의 타당성 및 적절성 □ 분야별 시스템 제작의 전문성	15
		5. 운 영 및 기 타	□ 제작인력 확보 및 운영의 계획성 □ 제작진의 우수성 및 적절성 □ 안전 및 제작계획의 우수성	15
		6.재 정 운 영	□ 예산운영 계획의 적절성 □ 비용대비 효과성	10
가격평가	입찰가격평가(10)		□ “협상에 의한 계약체결기준” 평점산식에 의거	10

[별표 2]  평가 방법

① 정량적평가(20점)

○ 재무구조(경영상태) 평가항목 및 기준(신용등급평가 기준 적용) : 5점

구분	신 용 평 가 등 급			배점 한도	비 고
	회사채에대한 신용평가등급	기업어음에대한 신용평가 등급	기업신용평가 등급	5
정량적 평 가	A- 이상	A2- 이상	A- 이상 (회사채에 대한 신용등급 A-에 준하는 등급)	5.0
	BBB+	A3+	BBB+ (회사채에 대한 신용등급 BBB+에 준하는 등급)	4.8
	BBB0	A30	BBB0 (회사채에 대한 신용등급 BBB0에 준하는 등급)	4.6
	BBB-	A3-	BBB- (회사채에 대한 신용등급 BBB-에 준하는 등급)	4.4
	BB+,BB0	B+	BB+, BB0 (회사채에 대한 신용등급 BB+, BB0에 준하는 등급)	4.2
	BB-	B0	BB- (회사채에 대한 신용등급 BB-에 준하는 등급)	4.0
	B+,B0,B-	B-	B+, B0, B- (회사채에 대한 신용등급 B+,B0,B-에 준하는 등급)	3.8
	CCC+이하	C이하	CCC+이하 (회사채에 대한 신용등급 CCC+에 준하는 S등급)	3.6

※ 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제4조 제1항 제1호의 업무를 영위하는 신용정보

업자가 입찰공고일 기준 최근 1년 이내에 회사채‧기업어음에 대한 신용평가등급이나 기

업신용평가 등급으로 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가 한다.

※ 평가대상자의 회사채(또는 기업어음) 및 기업신용평가에 따른 평점이 다른 경우에는 높은평점으로 평가하며, ‘신용평가등급확인서’를 미제출 또는 유효기간이 경과한 업체는

최저등급으로 평가한다.

※ 합병한 업체는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 평가하며, 그 전까지는 합병 대상업체

중 가장 낮은 업체의 신용평가등급을 적용한다.

※ 신용평가등급 확인서를 제출하지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 만료

일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다.

○ 사업경험(최근3년 이내 단일제작 5천만원이상) : 5점

건수	8건 이상	6~7건	4~5건	2~3건	3건 미만
점수	5	4	3	2	1

※ 실적인정기준 : 국가, 지방자치단체, 공공기관, 민간에서 수행한 유사용역 건수

※ 증빙서류 : 발주기관의 실적 증명서 제출(민간실적은 계약서 사본 및 세금계산서 제출)

※ 공동계약에 의한 경우에는 공동계약 참여비율 만큼 실적을 인정한다.

○ 사업실적(최근3년 이내 단일용역 최고금액) : 5점

금액	2억원이상	1.5억원이상	1억이상	8천만원이상	8천만원미만
점수	5	4	3	2	1

※ 실적인정기준 : 국가, 지방자치단체, 공공기관, 민간에서 수행한 유사용역 최고금액

※ 증빙서류 : 발주기관의 실적 증명서 제출(민간실적은 계약서 사본 및 세금계산서 제출)

※ 공동계약에 의한 경우에는 공동계약 참여비율 만큼 실적을 인정한다.

○ 보유인력(제안사 보유인력) : 5점

인원	10명이상	7명이상	5명이상	3명이상	3명미만
점수	5	4	3	2	1

※ 공고일 이전 해당업체에 3개월 이상 근무하고 있는 인력만 해당

※ 4대보험(국민연금, 고용보험, 건강보험, 산재보험)중 관련 증명서류 제출

② 가격 평가(10점)

○ 가격평점 산식

<기준 : 행자부 예규 제2호 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준>

ㅇ 입찰가격이 추정가격의 100분의 80 이상인 경우

• 평점 = 입찰가격평가 배점한도 × (최저입찰가격 / 해당입찰가격)

ㅇ 입찰가격이 추정가격의 100분의 80미만인 경우

• 평점 = 입찰가격이 추정가격의 100분의 80일 경우의 평점

[입찰가격평가 배점한도 × (최저입찰가격 / 추정가격의 80% 상당가격)] + [2 × (추정가격의 80% 상당가격 – 해당입찰가격)

/ (추정가격의 80% 상당가격 - 추정가격의 60% 상당가격)]

ㅇ 입찰가격이 추정가격의 100분의 60미만일 경우에는 100분의 60으로 계산

ㅇ 최저가격은 입찰에 참가한 업체의 입찰가격 중 최저가격으로 함.

③ 유의사항

○ 아래 사항 중 하나에 해당하는 경우 실격으로 처리한다.

- 제안업체가 등록 취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모한

사실이 발견되었을 때

- 응모신청서 및 기타 제출된 제반서류에 허위사실을 기재했을 때

- 심사과정 등에 정당한 사유 없이 이의를 제기할 때

- 제출된 서류 등에 중대한 허위사실이 발견되었을 때

- 그 밖에 심사위원회에서 제안서가 실격이라고 의결한 경우

○ 제안된 제안서 및 관련서류는 반환하지 않으며, 제안요청서, 과업내용,          입찰유의, 계약조건 등을 숙지한 후 입찰에 참여

○ 제안업체는 심사위원회 구성, 평가기준, 평가결과에 대하여 일체 이의를

제기할 수 없으며 평가결과는 비공개로 한다.

○ 심사위원의 심도 있는 평가를 위해 제안서를 심사위원회 개최이전에

심사위원들에게 미리 교부할 수 있음

○ 제안서의 평가에 있어서 필요한 첨부서류가 첨부되어 있지 않거나

제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 제안서 내용의 변

경이 없는 경미한 사항에 한하여 기한을 정하여 보완을 요구할 수 있음

- 보완을 요구하였으나 기한 내 제출되지 않은 경우에는 당초 제출된

서류만으로 평가하고 당초 서류가 불명확하여 심사가 불가능한 경우에

는 제외하고 평가한다.

5		과업의 일반지침

1. 과업수행 원칙 및 준수사항

○ 본 과업의 성실한 수행을 위하여 제안자는 신의와 성실, 책임의식을

갖고 추진하여야 한다.

○ 발주처는 과업수행과정에 부적절한 과업 참여자가 있거나 과업수행이

부적절하다고 인정될 시는 즉시 시정을 요구 할 수 있으며,  제안자는

즉시 시정요구에 응하여야 한다.

○ 과업의 효율적인 수행을 위하여 과업 중 일부에 대하여 발주처 협의를       거쳐 용역의 자문을 수행할 수 있다.

2. 납품 및 제출

○ 용역수행자는 다음 내용이 포함된 과업수행 세부계획서를 계약 후

7일 이내에 제출하고 천안문화재단의 승인을 받아야 한다.

- 착수신고서, 일정표(상세일정), 과업수행자 명단

- 부문별 과업수행 방법, 인력구성 및 분야별 인력투입 계획 등

○ 수시보고(발주자 요구 시)

- 과업수행자는 체약체결 후 발주자가 요구하는 과업에 대해 즉시

수정하여 사업을 추진해야 한다.

○ 최종보고

- 제작단계에서 행사종료까지 결과물을 총괄하여 종합보고서와

제작비 정산서를 포함한 결과물을 제출하여

발주자의 승인을 받아야 한다.

3. 위반사항에 대한 조치(계약의 해지)

○ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 당해 계약의 전부 또는 일부를

해제 또는 해지할 수 있다.

- 발주자의 정당한 지시에 불응하여 과업을 진행할 때

- 계약조건을 위반한 때

- 기타 과업수행이 어렵다고 인정된 경우 등

○ 위항에 해당될 경우, 발주처는 대행업체에 대하여 일체의 용역 대가를       지불하지 아니함은 물론이고, 기지급분이 있는 경우 과업수행자는

이를 즉시 반환조치하고 손해배상을 하여야 한다.

4. 과업수행 결과에 대한 보안의무

○ 성과품 등 모든 자료는 용역 수행자가 임의로 복사, 외부로 유출 시

켜서는 안 되며, 과업폐기물은 분쇄 또는 소각 처리하여야 한다.

○ 과업수행 시 취득한 비밀을 외부에 공개 또는 제공하여서는 아니 된다.

○ 과업수행자의 책임자 교체는 원칙적으로 불가하며 부득이한 경우,

발주자의 승인을 받아야 한다. 단, 발주자는 본 과업수행에 부적격

하다고 판단되는 과업참여자의 교체를 요구할 수 있으며, 과업수행자는       지체 없이 교체 요구를 받아들여 부적격 과업참여자를 교체하여야 한다.

5. 기타 유의사항

○ 과업수행 시 세부추진일정 및 조사계획 등에 대하여는 사전에 발주자의       승인 후 수행하여야 한다.

○ 과업수행과정에서 발생하는 제반 책임 및 행정적, 기술적 제반비용과        문제 처리는 계약상대자가 부담하며, 과업수행자가 과업수행으로 인하여       제3자에게 피해를 주었을 경우에는 과업수행자 책임 하에 해결하고,       이를 위해 보험 가입 등 안전 조치를 강구하여야 한다.

○ 본 과업지시서에 누락되었거나 당연히 수반되어야할 사항은 발주자가       계약상대자에게 추가로 지시할 수 있고, 과업수행자는 이를 따라야 한다.

○ 본 과업지시서 및 과업수행 상 해석에 대해 의견차이가 있을 때에는

발주자의 의견에 따른다.

○ 제안서 작성 등 입찰참가 비용은 입찰 참가자의 부담이며, 제출된        모든 제안서는 일체 반환하지 않는다.

○ 제안업체(개인포함)는 심사위원회 구성, 심사기준, 평가결과에 대하여는       일체 이의를 제기할 수 없으며, 제안서 평가결과와 협상결과는 공개하지       아니한다.

6		제안서 작성요령

1. 제안서 작성방법(심사자료)

가. 제출규격

○ 매 수 : 50페이지 이내(표지, 목차 및 붙임 내용은 분량에서 제외)

○ 크 기 : A4규격(210×296)

○ 인 쇄 : 단면 출력(가운데 하단에 쪽번호 표기)

○ 제출부수 : 원본1부, 사본10부, 제안서 수록 CD 또는 USB 1매

나. 작성지침

○ 제안서 표지 서식 : 제안서는 A4횡 작성-권고사항

※ 1부는 회사명을 기재하여 별도 제출, 10부는 제안회사명을 인지 할

수 있는 어떠한 표시도 불가(로고 및 회사명 사용금지)

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦(상 철)◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦

찾아가는 문화버스

제작용역 제안서

(크기:24, 글자체 : HY헤드라인M)

○ 본 제안요청서에 명기된 목차에 의해 작성할 것

○ 제안서의 구성은 다음에 명시된 제안서 목차에 따라 각각 세분해서        누락이 없이 작성하고 기술적인 설명자료 등의 내용이 많을 경우에는        별지를 사용하여 작성한다.

○ 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용해서 표현하며, ~를 제공할 수도 있다,       ~이 가능하다, ~을 고려하고 있다 등과 같은 모호한 표현은 제안서 평가 시       불가능한 것으로 간주한다.

○ 제출된 제안서의 기재내용은 제안요청기관의 요청이 없는 한 수정,        삭제 및 대체할 수 없다.

다. 제안서 목차 및 내용

작성항목	작성내용	비고
Ⅰ. 제안개요	- 제안사는 해당 사업의 제안 요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 배경, 목표, 행사컨셉 및 주요내용을 요약 기술 - 제안내용의 특징 및 장점의 경우, 타 위탁 대행사와 비교 우위점을 위주로 기술하며 레이아웃의 경우 상세하게 구성
Ⅱ. 제안사 일반현황	제안사 일반현황 및 주요실적
Ⅲ. 총괄	추진방향 제시 추진 체계를 단계별로 제시 제작개요, 구성 전략 분야별 관련 세부내용 기술(음향, 조명, 영상 등) 분야별 형태, 배치, 구성 및 운영개요 분야별 디자인 시안 및 도면 시설별 기준, 규격 및 운영 등 세부내용 ※ 세부 제작계획과 과업요구사항을 참조하여 자율적으로 작성
Ⅳ. 운영 및 기타	조직, 인력, 안전, 질서, 제작, 일정, 기타사항 등 시설물 확보 및 배치, 정비 및 관리계획 등 사업별 예정 공정표 제시
Ⅴ. 예산계획	사업별 소요 예산 산출
Ⅵ. 기타	제안내용에 대한 보완사항 등 기술

2. 가격제안서

○ 가격제안서에는 등록된 인감으로 날인되어야 유효하며, 날인되지 않은

경우에는 무효처리함. 밀봉한 봉투(A4기준) 겉면에 업체명 대표자 기재

※ 별지 제9, 10호 서식 및 참고 자료

○ 사업별 세부내역에 대한 가격제안의 현실성이 없는 경우, 협상 결렬을

야기할 수 있으면 그에 대한 귀책사유는 제안업체에 있다.

3. 제안사 설명서 작성방법(원본 1부)

가. 설명서 작성 및 제출기준

○ 규 격 : A4크기, 세로작성, 좌철 제본

○ 지 질 : 표지(백색 아트지 무코팅), 내지(백상지)

○ 제출부수 : 원본 1부(제출하는 내용 중 사본은 원본대조필 요함)

○ 표지서식

	찾아가는문화버스 제작용역 제안사 설명서
		고유번호 : <※공란>

나. 제안사 설명서 목차

목      차

Ⅰ. 첨부서류

1. 입찰참가신청서 (별지 제1호 서식)

2. 입찰보증금 납부 확약서 (별지 제2호 서식)

3. 제안업체 일반현황 및 연혁 (별지 제3호 서식)

4. 신용평가등급확인서 (별지 제4호 서식)

5. 사업수행 실적 총괄표 (별지 제5호 서식)

6. 용역이행 실적증명서 (별지 제6호 서식)

7. 수행책임자 이력사항 (별지 제7호 서식)

8. 용역수행 참여인력 현황 (별지 제8호 서식)

9. 가격제안서 (별지 제9호 서식)

10. 금액 산출 근거표 (별지 제10호 서식)

11. 서약서 (별지 제11호 서식)

12. 사업추진계획서 (별지 제12호 서식)

13. 청렴계약이행서약서 (별지 제13호 서식)

14. 위임장 (별지 제14호 서식)

15. 응모 신청서 (별지 제15호 서식)

16. 서면 질의서 (별지 제16호 서식)

17. 심사위원 요청서 (별지 제 17호 서식)

18. 법인인감증명서, 등기사항전부증명서 각 1부

19. 사업자등록증 사본 1부(원본대조필)

※유의사항

- 서류 작성 시 신청인 란에는 필히 대표자명을 기재(회사명 기재 불가)

별지	제출서류 양식

(별지 제1호 서식)

입찰참가신청서 * 아래 사항 중 해당되는 경우에는 모두 기재하시기 바랍니다.						처리기간
						즉 시
신청인	상호 또는 법인명			법인등록번호
	주 소			전 화 번 호
	대 표 자			주민등록번호
입찰개요	입 찰 공 고 (지 명) 번 호	제 호		입 찰 일 자
	입 찰 건 명	찾아가는 문화버스 제작용역
대 리 인 ․ 사 용 인 감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 주민등록번호 :		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 : (인)
본인은 위의 번호로 공고한 귀 재단의 제한경쟁 입찰에 참가 하고자 귀 재단에서 정한 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별첨 서류를 첨부하여 입찰참가를 신청합니다. 2015년 월 일 신청인 : 대표자명 기재 (원인감) (재)천안문화재단 이사장 귀하

(별지 제2호 서식)

입찰보증금 납부 확약서

◦ 공고번호 :  천안문화재단 공고 제2015 - 1호

◦ 입찰일자 : 2015.    .     .

◦ 입찰건명 : 찾아가는 문화버스 제작용역

◦ 입찰보증금 : 입찰금액의 5%

본인은 (재)천안문화재단에서 집행하는 위의 입찰에 참가함에 있어「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행령」제37조 규정에 의거 입찰보증금을 면제 받았으나 동법 시행령 제38조의 규정에 의거 귀속사유가 발생 하였을 때에는 즉시 입찰 보증금을 현금으로 (재)천안문화재단에 납부 할 것을 확약합니다.

2015.    .    .

◦ 주    소 :

◦ 상    호 :

◦ 대 표 자 :            (인)               전화번호 :

(재)천안문화재단 이사장 귀하

(별지 제3호 서식)

제안업체 일반현황 및 연혁

업체명		대 표 자
사업분야		사업자번호
주 소
전화번호		FAX 번호
홈페이지 주소		E-MAIL
업체설립연도		업 종
면허/허가/ 등록증 보유현황
종업원 수	총 명(상근 / 비상근 )
매출액 (2014년)		자본금
주요연혁 ※ 보유인력 내역서 및 각종 증빙자료(면허․인가․등록증 사본) 별도첨부. ※ 주요연혁은 현재 수행중인 업무를 포함하여 연도순 기재 ※ 조직도 별첨(지정서식 없음)

(별지 제4호 서식)

신용평가 등급 확인서

발행번호 :

업 체 명		기업 신용 등급
대 표 자
법인등록번호 (주민등록번호)
사업자 등록번호
주 소
재무결산기준
등급 평가일
등급 유효기간

귀 사의 의뢰에 따라 작성한 기업신용등급인증용 기업신용등급을 아래와 같이

통보합니다.

교부일  2015.   .   .

신용평가기관 :                           인

주) 1. 타 기관에서 발행하는 전산용(실적증명원) 서식도 가능하나 위 서식의 내용을 포함해야 함.

(별지 제5호 서식)

사업수행 실적 총괄표

회 사 명 :

구 분	제 작 명	제 작 내 용	수행기간	계약금액 (백만원)	발 주 처
①최대 실적 (1건)
	소 계
②기타 실적
	소 계
합 계 (①+②)

- 공고일 기준 3년간 단일 발주액 5천만원이상 수행한 실적을 기재한다.

(민간실적의 경우 계약서, 세금계산서 등의 증빙자료 제출)

- 현재 수행중인 사업도 포함하여 연도순으로 기재하며, 하도급 용역은 제외한다.

- 용역이행실적증명서를 제출하여야 함.

(별지 제6호 서식)

용역 이행 실적 증명서

신청인	업체명(상호)				대 표 자
	영업소재지				전 화 번 호
	법인등록번호				사업자번호
	증명서 용도	입찰참가용			제 출 처
	용역범위·기준 (면적·금액 등)
용역이행실적내용	용 역 명			구 분
	용역개요
	계 약 번 호	계 약 연월일	계약기간 (이행기간)		계약금액 (계약면적)		이행실적(금액)				비 고
							비율			실적
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함 2015년 월 일
	기관명 : (인) (전화번호 : )
	주 소 : (FAX번호 : )
	발급부서 :					담당자 :
주) ① 용역이행실적은 입찰공고 시 제시한 용역범위에 부합되는 조건에 한하며, 공동계약으로 이행하였을 경우 비율과 이행실적을 기재하여야 함 ② 이행실적 란은 기재 후 투명 접착테이프를 붙여 증명을 발급 받아야 하며, 담당 부서 및 담당자(인)이 없는 것은 무효로 함

(별지 제7호 서식)

수행책임자 이력사항

성 명	※	소 속	※	직 책			연 령
학 력	대학 전공			해당분야근무경력
	대학원 전공			자 격 증
본용역 참여임무			사업 참여기간			참여율		%

경 력
사 업 명	참여기간 (년월-년월)	담당업무	발주처	비고

- 공고일 기준 3개월 이전 입사한 자로 관련 증빙서류 첨부(재직증명서 및 4대보험 관련 증명서)

- 본 사업 참여역할과 연관된 수행업무 중심으로 기재

- 최근 참여 사업 순으로 기재

주1) ※부분은 원본에만 기재하고 사본에는 기재하지 말고 공란으로 제출

(별지 제8호 서식)

용역수행 참여인력 현황

분야별	성 명	생년월일	고용일자	건강보험 가입여부 (자격취득일)	고용보험 가입여부 (자격취득일)
총괄책임자
실무책임자
ㅇㅇ분야 책임자
실무참여자
ㅇㅇ분야 책임자
실무자

※ 1. 참여요원은 제안사의 직원이어야 하고, 당해 과업수행에 참여하여야 함

2. 구비서류 : ① 재직증명서, ② 4대보험 중 어느 하나의 가입증명서 첨부

구비서류 미첨부시에는 인정하지 않음

(별지 제9호 서식)

가 격 제 안 서
공 고 번 호
입 찰 명
제 안 금 액		일금 원정( )VAT포함
	항 목 별		금 액	비 고
	계			부가세포함
상기 금액으로 가격제안서를 제출 합니다. 붙 임 : 금액산출근거표(별지 제10호 서식) 2015년 월 일 업체명 : 대표자 : (인) (재)천안문화재단 이사장귀하

(별지 제10호 서식)

금액 산출 근거표

(단위 : 천원)

내역	단위	수량	단가	금액	비고

※ 국가종합전자조달 가격정보를 참조하여 세부내역서는 별도로 업체실정에 맞게 양식을      작성하여 제출

[참 고]

가격제안서(입찰서) 봉투 작성 방법

• 앞 면

가 격 제 안 서 재 중

○○○주식회사

대표이사 ○○○  (인)

날인요

• 뒷 면

※ 봉투사이즈는 330㎜ × 240㎜ 또는 105㎜ × 220㎜으로 한다.

(별지 제11호 서식)

서  약  서

당사는 찾아가는 문화버스 제작용역 제안공모에 응모함에 있어 아래 내용을 준수할 것을 확약하고 이에 서약서를 제출합니다.

당사는 제안요청서에 기술된 내용 및 절차를 인정하고, 제안공모 지침을 성실히 준수하겠으며, 본 지침을 위해할 시 어떠한 불이익도 감수 하겠습니다.

본 제안공모와 관련한 사업비는 변동될 수 있으므로 변동금액에 대하여 어떠한 경우에도 이의를 제기하지 않겠습니다.

공모제안서 평가를 위해 구성된 평가위원회의 심사방법 및 심사기준, 평가결과에 대해 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

본 공모와 관련하여 제출된 각종 자료 및 저작권은 (재)천안문화재단에 귀속되며, 반환 및 이의를 제기하지 않겠습니다.

2015년  월   일

업체명 :

대표자 :                (인)

(재)천안문화재단 이사장귀하

(별지 제12호 서식)

사업추진 계획서

과 제 내 용	추 진 일 정
	( )월				( )월
	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주
주요업무 완성점에서의 수행결과
예산집행계획(천원)
추진실적제출시기

※ 과업기간 전체 추진계획 작성

(별지 제13호 서식)

청렴계약 이행서약서

당사는 부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지협약이 발효되고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약제 시행 취지에 적극 호응하여, 천안문화재단에서 시행하는 「찾아가는 문화버스 제작용역 제안공모」에 참여함에 있어 당사 및 하도급 업체의 임직원과 대리인은,

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

○ 이를 위반하여 경쟁 입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을

주도 한 것이 사실로 드러날 경우 재단법인 천안문화재단이 발주하는 입찰에 입찰 참가   자격제한 처분을 받는 날로 부터 1년 동안 참가하지 않겠으며,

○ 경쟁 입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의    낙찰을 위하여 담합을 한 사실이 드러날 경우 재단법인 천안문화재단이 발주하는 입찰에   입찰참가자격 제한 처분을 받는 날로부터 1년 동안 참여하지 않고,

○ 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에 관한   법률에 따라 공정거래위원회에 발주관서가 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 이의를   제기하지 않겠습니다.

2. 입찰, 계약체결 및 계약이행 과정에서 관계공무원 및 심사위원에게 직·간접적으로 금품․향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

○ 이를 위반하여 입찰, 계약의 체결 또는 계약이행과 관련하여  관계공무원에게 금품‧향응을 제공함으로써 입찰에 유리하게 되어 계약이 체결되었거나, 행사대행 중 편의를 받아 부실하게 행사 대행한 사실이 드러날 경우에는 재단법인 천안문화재단이 발주하는 입찰에 입찰 참가 자격 제한처분을 받는 날로부터 1년 동안 참가하지 않겠으며,

○ 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나, 계약목적물의 이행을 부실하게 할 목적으로 관계공무원 및 직원에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는, 재단법인 천안문화재단이 발주하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받는 날로부터 1년 동안 참가하지 않고,

○ 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계공무원 및 직원에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 재단법인 천안문화재단이 발주하는 입찰에 입찰참가자격 제한처분을 받는 날로 부터 6개월 동안 참가하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계공무원 및 심사위원에게 금품‧향응을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 사업 착공 전에는 계약취소, 사업착공 이후에는 발주처에서 전체 또는 일부계약을 해지하여도 감수하고 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임․직원이 관계 공무원 및 심사위원에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

5. 본 건 입찰, 계약체결, 계약이행, 준공과 관련하여 천안시에서 행하는 청렴계약 옴부즈맨이 요구하는 자료제출, 서류열람, 현장확인 등 활동에 적극 협조하겠습니다.

위 청렴계약 이행서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격제한, 계약해지 등 천안문화재단의 조치와 관련하여 당사가 천안문화재단을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2015.   .     .

서 약 자 :                대표           (인)

재단법인 천안문화재단 이사장 귀하

(별지 제14호 서식)

위  임  장

대 표 자	성 명		주민등록번호
	주 소
	업체명		연 락 처
대 리 인	성 명		주민등록번호
	주 소
	업체명		연 락 처		☎ H.P:
재단법인 천안문화재단에서 시행하는 찾아가는 문화버스 제작 대행사 선정 제안서 공모에 응모함에 있어 상기인을 업체의 대표자 또는 응모자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 2015년 월 일 대 표 자 : (인) 대 리 인 : (인) (재)천안문화재단 이사장귀하
※ 1. 첨부서류 : 재직증명서 1부 2. 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인감과 같아야 함 3. 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

(별지 제15호 서식)

( 찾아가는 문화버스 제작용역) 응모신청서
접수번호			접수일자
소 속			연 락 처 (핸드폰)	TEL FAX
대표자	성 명	(인)	제 출 자	(인)
	주 소
(재)천안문화재단에서 시행하는「찾아가는 문화버스 제작용역」 제안 공모에 있어서 요청서 및 과업내용을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨 부 : 응모신청 제출서류(공고문/제안요청서 참조) 2015. . . 신청인(대표자) : (인) (재)천안문화재단이사장 귀하
(찾아가는 문화버스 제작 용역) 응모신청서 접수증
접수번호			접수일자
소 속			연 락 처 (핸드폰)	(FAX)
대표자	성 명		제 출 자
	주 소
(재)천안문화재단에서 시행하는「찾아가는 문화버스」제안 공모에 응모하였음을 확인합니다. 2015. . . 접 수 인 : (재)천안문화재단이사장 (인)

(별지 제16호 서식)

서  면  질  의  서

대 표 자	(인)	신청접수번호
회 사 명		전 화 번 호
소 재 지		팩 스 번 호
안내서 쪽수	질 의 내 용

※ 질의는 2015. 1. 12(월) ~ 13()까지로하고, 질의에 대한 답변은 문서 ․ 전화 등 내용에

따라 적정한 방법으로 시행할 것임

(재)천안문화재단이사장 귀하

(별지 제17호 서식)

심사위원요청서 *아래 사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.								처리기간
								즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭				법인등록 번 호
	주 소				전화번호
	대 표 자				주민등록 번 호
공모개요	공모공고 (지명)번호		천안문화재단공고 제2015-1호		공모일자	2015. 1. 9 ~ 2015. 1. 19
	공모 건명		찾아가는 문화버스 제작용역
심 사 위 원 (7명)		1분야 (1명체크)	1	2			3
		2분야 (1명체크)	4	5			6
		3분야 (1명체크)	7	8			9
		4분야 (1명체크)	10	11			12
		5분야 (1명체크)	13	14			15
		6분야 (1명체크)	16	17			18
		7분야 (1명체크)	19	20			21
본인은 위의 번호로 공고한 귀 재단의 심사위원을 입찰에 심사위원으로 요청 하고자 신청서를 제출합니다. 2015 . . . 신청인 (인) 재단법인 천안문화재단 이사장 귀하